

Примите наши искренние поздравления с покупкой! Надеемся, наша мебель будет долго радовать вас и создавать атмосферу уюта в вашем доме.

С уважением команда «Кухни Римини»

**Инструкция по уходу за изделиями, изготовленными из массива дерева ценных пород и шпона. Правила эксплуатации и хранения**

Столярные изделия из массива дерева чувствительны к перепадам температуры, влажности и механическим воздействиям. Объясняется это природным происхождением материала, из которого она изготавливается. Дерево, как и любой живой организм, способно «дышать» и подстраиваться под изменения окружающей среды: вбирать и испарять влагу, расширяться и сужаться в жару и в холод. Эти свойства древесина сохраняет и после специальной обработки в ходе производства столярных изделий. Поэтому при эксплуатации столярных изделий (фасадов и декоративных элементов) из массива главное правило сводится к обеспечению оптимального температурно-влажностного режима.

1. Столярные изделия (фасады и декоративные элементы) должны храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией, при температуре воздуха от +16 до +26°С и относительной влажности воздуха от 40% до 60%. Отклонение от указанного режима может привести к значительному ухудшению потребительских качеств. Не забудьте, что летом влажность воздуха повышается, а зимой падает, поэтому контролируйте показатели с помощью домашнего гигрометра и чаще проветривайте кухню в жаркое время года.

2. Окружающая среда, не должна содержать агрессивных газов и паров, разрушающих материалы.

3. Не должно быть попадания прямых солнечных лучей и непосредственного долгосрочного воздействия воды.

4. Столярные изделия не должны соприкасаться лицевой стороной.

Для их чистки использовать моющие средств, не царапающие и не разрушающие поверхность. Чистку столярных изделий производить только средствами, предназначенные для ухода за мебелью из древесины, содержащими воск. Столярные изделия, изготовленные из натуральных пород дерева, периодически покрывать специальными средствами для мебели с защитным воском. Для удаления жирных пятен со столярных изделий использовать специальные моющие средства, предназначенные для ухода за мебелью из древесины, или слабый мыльный раствор, после обработки необходимо протереть обработанное место насухо. Для ухода пользоваться салфетками из мягкой ткани (фланель, миткаль). Необходимо оберегать поверхность столярных изделий (фасадов и декоративных элементов) от воздействия воды, пара, алкоголя, кислот, щелочей и других химических средств.

Очистка паром является абсолютно неподходящей для очистки столярных изделий (фасадов и декоративных элементов) из массива дерева. Вода может отрицательно повлиять на материал основания. Необходимо всегда сразу вытирать попавшую на поверхность столярных изделий (фасадов и декоративных элементов) воду для того, чтобы влага не проникла в ее основу, например, через швы и поры.

В процессе эксплуатации столярных изделий не допускается:

* попадания химически активных препаратов на внешние и внутренние поверхности столярных изделий;
* использовать для чистки и ухода препараты, содержащие аммиак, растворители и абразивные вещества;
* использовать растворители, абразивные чистящие средства, твердые ткани и материалы;
* применять соду, пасты и влажную уборку с обильным количеством воды
* использовать металлическую щетку и средства, содержащие абразив.
* подвергать мебельные фасады длительному тепловому воздействию выше +26°С
* охлаждение фасадов ниже +16ºС.
* длительное воздействие влаги
* Не прерывное – длительное пользование кондиционером
* устанавливать столярные изделия ненадлежащим образом
* подвергать механическому воздействию (контакт с острыми предметами, трение, соударения)
* применять к столярным изделиям (конструктивным элементам столярных изделий) экстремальных нагрузок: облокачивание, сильные удары и т.п.

В процессе эксплуатации столярных изделий рекомендуется:

* во время приготовления пищи на плите включать вытяжку
* использовать увлажнители воздуха в зимний период во избежание потери естественной влаги дерева, так как в потеря естественной влаги дерева влечет образование небольших трещин, которые с повышением влажности потом исчезают
* оберегать поверхность столярных изделий (конструктивных элементов столярных изделий) от воздействия воды, пара, алкоголя, уксуса, кислот, щелочей и других химических средств регулярно чистить внутреннюю и внешнюю поверхность столярных изделий (фасадов и декоративных элементов) мягкой тканью с использованием соответствующих моющих средств для мебели
* при очистке столярных изделий (фасадов и декоративных элементов) следует вытирать в направлении рисунка древесины, удаляя таким образом грязь из пор древесины
* пыль удаляется чистой, сухой и мягкой тканью (фланель, сукно, плюш и т. п.)
* Рекомендуется очищать любую часть столярных изделий (фасадов и декоративных элементов) как можно скорее после того, как она загрязнилась. Если оставлять загрязнение на некоторое время, то значительно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений столярных изделий и их частей.

С наилучшими пожеланиями, команда «Кухни Римини»